Nazwa Wykonawcy (pieczątka) **Załącznik nr 1.2. do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dla części 2**

12 / Oświadczam/y, iż oferowany przez nas urządzenia spełniają wymagania zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ)

Poniżej podaję/podajemy informacje dotyczące oferowanego rozwiązania oraz oznaczeniami identyfikacyjnymi określającymi oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marka, typ, model sprzętu (jeśli występują i dotyczy to rozwiązania).

**UWAGA**

1. Zamawiający żąda wypełnienia poniższej tabeli, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, przy czym kolumna 4 dotyczy zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu zamówienia,
2. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego elementu systemu, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ, zostanie odrzucona

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Liczba sztuk w zestawie** | **Minimalne parametry** | **Potwierdzenie spełnienia wymagania**  *Wymaga uzupełnienia przez Wykonawcę* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System zrzutu kurtyn  *Producent :*  *Model:*  *Nazwa:*  (jeżeli dotyczy) | 1 zestaw | Zestaw urządzeń do automatycznego zrzutu kurtyn przy użyciu protokołu DMX  W skład zestawu wchodzi:  1 sztuka: Podstawowy układ sterowania o parametrach:  Możliwość obsługi do min. 20 zespołów - zaczepów  2 krokowy system odczepiania zapobiegający przypadkowemu zrzuceniu kurtyn  Adresowanie DMX  1 sztuka czujnik awarii zasilania  13 sztuk zespołu zrzutowego o parametrach:  Łatwy i szybki montaż  Robocze diody LED  Zaciski magnetyczne  Dodatkowe wyposażenie zestawu:  Okablowanie do układu sterującego oraz zespołów zrzutowych, min 30m  Obejmy do mocowania systemów zrzutowych na sztankiecie scenicznym  Gwarancja na zestaw min. 2 lata | Opis oferowanych parametrów: |